С наступлением холодов случаются непоправимые ситуации связанные неправильной эксплуатацией печи, котлов и прочих отопительных приборов. Необходимо помнить об основных правилах безопасности, чтобы не войти в число «погорельцев». В Зельвенском районе с начала года уже произошло 3 пожара из-за неправильной эксплуатации отопительных приборов, когда на тот же период в 2023 году было 2 пожара.

**Печи.**

Для того, чтобы печь не сыграла с вами злую шутку, нужно помнить главное! В печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход должен иметь хорошую тягу и быть побелен известковым раствором. Делается это для того, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся со временем трещины и выходящий дым. Печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки (или разделку).

Для того, чтобы в доме не произошло возгорание прибейте перед топкой на деревянном полу металлический лист размером не менее 50\*70 см (его может заменить площадка из кирпича таких же размеров), чтобы случайно выпавшие из печи горящие угли не привели к пожару. Топить печь рекомендуется не более полутора часов два-три раза в день и не менее чем за два часа перед отходом ко сну.

Ни в коем случае НЕ:

1. НЕ используйте при растопке легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
2. НЕ оставляйте открытыми топочные дверцы и топящуюся печь без присмотра;
3. НЕ оставляйте рядом с печью одежду, мебель, дрова и другие горючие материалы;
4. НЕ закрывайте заслонку печей, пока угли полностью не прогорят;
5. НЕ позволяйте детям самостоятельно растапливать печь.

Не забывайте, что перед началом отопительного сезона необходимо очищать от сажи дымоход.

**Котлы.**

Чтобы небрежная эксплуатация котла не стала причиной пожара, необходимо соблюдать ряд правил. Необходимо убедиться, что запорные системы на подающем и обратном трубопроводах к котлу открыты, а также открыты все запорные устройства, установленные в системе отопления. Конденсат из нижнего кармана дымовой трубы для котлов, работающих с естественной тягой, необходимо слить. Не забывайте осматривать головки дымоходов.

Перед тем как разжигать котел, откройте линию подпитки системы отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака. Если вода потекла, значит, система отопления не замерзла. Убедитесь, что давление не растет. Если вода не пошла, а давление на манометре растет, - система замерзла. Нужно определить место, где это произошло, и отогреть его.

Для отогрева можно использовать горячую воду, песок, специальные приспособления. Не отогревайте трубы огнем: это может привести к пожару. Во время топки котла всегда контролируйте давление: если оно растет и приближается к максимально допустимому, необходимо срочно прекратить топить и удалить из котла все топливо.

Соблюдая эти просты правила вы сможете обезопасить себя и своих близких от необратимых последствий.